

Bild nicht in Originalgröße.

Datenschrank  
Datarack Wandschrank

Abmessungen:

Breite: 600 mm

Höhe: 865 mm

Tiefe: 500 mm

Wandschrank, Leerschrank

Montageart: Aufputz

für den Innenbereich, mit Tür

geltende Normen: DIN EN 61439-1; VDE 0660-600-1

Schutzart IP43 (geerdet), pulverbeschichtet, in RAL 7035,

Gehäuse aus Stahlblech,

Tür mit Sichtscheibe und Knebelverschluss, Gehäuse aufklappbar,

Seitenwände geschlossen,

Kabeleinführung über Aussparung im Dach, Bodenblech belüftet,

Fabrikat: Alphatec oder gleichwertig

**Einheit:** Stk.   
**Artikelnummer:** DRW1850

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.