

Mediensäule als Elektroversorgungseinheit

für den Innenbereich  
Farbe: weiß RAL 9016(andere Farben gegen Aufpreis möglich)   
Schutzart IP30, Schutzklasse I(geerdet)  
nach IEC 61 439-3:2012 | EN 61 439-3:2012 | DIN EN 61 439-3 |  
und (VDE 0660-600-3):2013  
  
Außenmaße: BxHxT = 460x2600-3000x150 mm

Wandbefestigung Aufputz; Unterputz; Halbversenkt

Bestehend aus Unterbau und drei Feldern.  
Der Unterbau ist in einem Stück gekantet und bestückt mit

jeweils einem Satz senkrechter Lochschiene, Kabelabfangschiene

und Kabelführungsbügel. Zusätzlich gibt es eine fest angebaute

Sockelblende mit 75-150mm, eine fest angebaute Deckenblende

mit 75-150mm und eine Einführung rechts und links nach Angaben.

Im Akustikfeld befindet sich eine Lochstanzung für Lautsprecher und

Signalgeber. Für die Lautsprecher existieren rückseitig zwei Bolzen.

Außerdem gibt es ein Verteilerfeld inklusive Tür mit Drehriegelschloss

und zwei dreireihigen Einbaufeldern.

Das Gerätefeld inklusive Tür mit Drehriegelschloss ist mit

Stanzungen für Hohlwanddosen bestückt.

Fabrikat: Alphatec oder gleichwertig

**Einheit:** Stk   
**Artikelnummer:** SWMTyp1

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.