

Automatenverteiler
Aufputz mit Einzeltür mit Drehverschluss, ab drei Feldbreiten (800mm) mit Doppeltür

Abmessungen:

Breite: 550 mm

Höhe: 800 mm

Tiefe: 210 mm

Als schutzisoliertes, Stahlblech-Gehäuse, pulverbeschichtet.

Gehäuse/Tür aus 1 mm verzinktem Stahlblech.

Schutzart IP 41, Schutzklasse I (geerdet),

geltende Normen: DIN EN 61439-1,-3, (VDE0660-600-3),

Höhen- und Breitenmaß nach DIN 43870,

Maßnorm DIN 43871.

Komplett vorbereitet für Aufputz- oder teilversenkte

Montage. Innenauskleidung aus halogenfreiem Kunststoff.

Leitungseinführung oben und unten über Nippelflansche

Bemessungsspannung 230/400 V, 50 HZ

Geeignet für DIN-Einbaugeräte bis 250 A.

Teilungseinheiten 72TE und vier Kunststoffabdeckungen.

Einbauplatz für Reihenabstandsklemmen Abstand 150mm.

Farbe: verkehrsweiß, RAL 9016, pulverbeschichtet

Tür aus Stahlblech, innenliegend mit Öffnungs-

winkel 110°, werkzeugloses Ein-, Aushängen

und Justieren der Tür,

nachträglich einfacher Einbau aller

marktüblichen Schrankschließungen.

Fabrikat: Alphatec oder gleichwertig

**Einheit:** Stk.
**Artikelnummer:** AVB2-5-210-S

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.