 

Installations-Kleinverteiler

in Aufputzausführung 5-reihig (125mm pro Reihe)  
Farbe: RAL 9016   
Schutzart IP30, Schutzklasse II (schutzisoliert)  
nach DIN VDE 0603-1 und DIN 43 871  
  
Außenmaße: BxHxT = 337x828x90 mm

Einbau von Geräten bis Bemessungsstrom 63A mit max. 90mm Tiefe.

Bemessungsspannung 400 V /50 Hz.

Bestehend aus ausbrechbaren Stahlblechrahmen

für Kabelkanal oben und unten. Grundgehäuse aus Kunststoff

in Modulbauweise mit Einzeltür inklusive Schnappverschluss.

Geräteträger aus Stahlblech verzinkt.  
Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46mm Schlitzmaß,

schraubenlose Zwei-Punkt-Befestigung, plombierbar und zwei

ausbrechbare Reserve-Platzeinheiten pro Schiene und

Geräteschlitzen oben. Ausbrechbare Kabeleinführungen auf der Rückseite,

sowie oben und unten.

Eine N-PE Steckklemme zum Einbau oben oder unten.

Anschlussraum: oben 145mm, unten 100mm.

Leitungseinführungsschiebern mit ausbrechbarer

Perforation und Schraubbefestigung, Kabelzugentlastungszungen

und Hutschienen einzeln isoliert einbaubar.

Fabrikat: Alphatec oder gleichwertig

**Einheit:** Stk   
**Artikelnummer:** AKV5.60ST

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.