 

Installations-Kleinverteiler

in Unterputzausführung 4-reihig (125mm pro Reihe)  
Farbe: RAL 9016   
Schutzart IP30, Schutzklasse II (schutzisoliert)  
nach DIN VDE 0603-1 und DIN 43 871  
  
Außenmaße: BxHxT = 354x720x90 mm  
Nischenmaße:BxHxT = 308x673x87 mm

Einbau von Geräten bis Bemessungsstrom 63A mit max. 90mm Tiefe.

Bemessungsspannung 400 V /50 Hz.

Bestehend aus Blendrahmen mit Putzausgleichmöglichkeit bis 15mm.  
Grundgehäuse aus Kunststoff in Modulbauweise

mit Einzeltür inklusive Schnappverschluss.

Geräteträger aus Stahlblech verzinkt.  
Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46mm Schlitzmaß,

schraubenlose Zwei-Punkt-Befestigung, plombierbar

und zwei ausbrechbare Reserve-Platzeinheiten pro Schiene

und Geräteschlitzen oben. Ausbrechbare Kabeleinführungen

auf der Rückseite, sowie oben und unten.

Eine N-PE Steckklemme zum Einbau oben oder unten.

Anschlussraum: oben 145mm, unten 100mm. Mauerlaschen sind beigelegt.

Leitungseinführungsschiebern mit ausbrechbarer Perforation und Schraubbefestigung, Kabelzugentlastungszungen und Hutschienen einzeln isoliert einbaubar.

Fabrikat: Alphatec oder gleichwertig

**Einheit:** Stk   
**Artikelnummer:** UKV4.48ST

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.