 

Installations-Mediaverteiler

in Aufputzausführung 3-reihig (125mm pro Reihe)  
Farbe: RAL 9016   
Schutzart IP30, Schutzklasse II (schutzisoliert)  
nach DIN VDE 0603-1 und DIN 43 871  
  
Außenmaße: BxHxT = 337x578x90 mm

Einbau von Geräten bis Bemessungsstrom 63A mit max. 90mm Tiefe.

Bemessungsspannung 400 V /50 Hz.

Bestehend aus ausbrechbaren Stahlblechrahmen

für Kabelkanal oben und unten. Grundgehäuse

aus Kunststoff in Modulbauweise mit Einzeltür inklusive

Lüftungsschlitzen, optional auch mit Kunststoffeinsatz erhältlich.

Außerdem zugehörig sind eine Hutschiene aus verzinktem Stahlblech,

eine gelochte Montageplatte und eine Doppelsteckdose als

Schukosteckdose(5-reihig mit Dreifachsteckdose).

Auf der Rückseite befinden sich ausbrechbare Kabeleinführungen oben und unten.

Fabrikat: Alphatec oder gleichwertig

**Einheit:** Stk   
**Artikelnummer:** AMV 3.36

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.