 

AP-Media-/Kleinverteilerkombination | Hoch

für den Innenbereich; Wandbefestigung Aufputz   
Schutzart: IP 30  
Farbe: RAL 9016  
Schutzklasse II (schutzisoliert)

BxHxT: 337x1160x90mm  
  
Bestehend aus ausbrechbaren Stahlblechrahmen

für Kabelkanal oben und unten, zwei Einzeltüren,

davon eine mit Lüftungsschlitzen(optional mit Kunststoffeinsatz).

Grundgehäuse besteht aus Kunststoff in Modulbauweise,

eine Hutschiene aus Stahlblech verzinkt, eine Montageplatte gelocht (Schokosteckdose als Zubehör),

ein Geräteträger für 3(bzw.4/5)x12 TE inkl. Berührungsschutzabdeckung,

Geräteschlitze offen, N/PE-Steckklemme,

ausbrechbare Kabeleinführungen auf der Rückseite sowie oben und unten.

Anschlussraum: oben 145mm unten 100mm.

Hersteller: Alphatec oder gleichwertig

Lieferung und Montage

**Artikelnummer:** AMVK3.36ST-MV-H  
**Datenblattnummer:** DB1.1165